Wyszków, dnia 17-02-2012r

ZP. 271. 7. 2012

Wykonawcy

(wszyscy)

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „****Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybienku Nowym”*** *prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

***PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (3)***

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że do Zamawiającego wpłynęły **zapytania** do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1.**

W dokumentacji przewidziano nawierzchnię trawiastą miedzy innymi pod dużym zestawem do wspinania (KOMPAN KPL817-0901 Double climbing structure) o wysokości swobodnego upadku 2,12m. Zgodnie z normą PN FN 1176-1 pod urządzeniami o wysokości swobodnego upadku powyżej 1m powinna być nawierzchnia piaskowa, żwirowa, z kory, wiórów lub innych materiałów zgodnych z HIC (patrz norma 1177). Ponieważ plac zabaw wykony zgodnie z projektem byłby niezgodny z obowiązującymi normami zwracamy się z następującym pytaniem:

Czy Zamawiający wymaga wykonania piaskowych stref bezpieczeństwa pod wyżej wskazanym urządzeniem, a koszt ich wykonania wykonawcy powinni uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

***Odpowiedź:***

*Wymaga się wykonania piaskowych stref bezpieczeństwa pod wskazanym powyżej urządzeniem a ich koszt Wykonawcy powinni uwzględnić w cenie dostarczenia i zamontowania urządzenia*

**Pytanie 2.**

W dużym zestawie zabawowym (KOMPAN BASIC812P PLAY STRUCTURE) część strefy bezpieczeństwa pod urządzeniem wychodzi poza nawierzchnię syntetyczną na nawierzchnię trawiastą. Zgodnie z normą PN-EN 1176-1 nawierzchnia pod urządzeniami powinna być jednolita i dostosowana do wysokości swobodnego upadku.

Czy Wykonawca powinien uwzględnić w kosztorysie ofertowym powiększenie nawierzchni syntetycznej o całość strefy bezpieczeństwa pod urządzeniami?

***Odpowiedź:***

*Wykonawca nie powinien uwzględniać powiększenia nawierzchni syntetycznej, gdyż podczas wykonywania prac zostanie skorygowany kształt nawierzchni bezpiecznej dostosowany do wysokości swobodnego upadku z tego urządzenia.*

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wizualne innego ogrodzenia niż BAROFOR DECOR jednak z równoważnego pod względem technicznym jak i funkcjonalnym?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastosowanie innego ogrodzenia równoważnego pod względem technicznym i funkcjonalnym, które wizualnie musi być zgodne z projektem.