Wyszków, dnia 10-04-2014r

ZP. 271. 21. 2014

**Wykonawcy**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.* ***„Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi serwisowej w ciągu ul. Pułtuskiej w Wyszkowie i wykonaniem kanalizacji deszczowej (w ramach zadania – budowa drogi serwisowej do ul. Pułtuskiej)”*** *prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

*PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ*

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ:

**Pytanie 1.**

Proszę o wyjaśnienie technologii montażu studni betonowej Ø1600 na kanale deszczowym śr. Ø1600 mm. Chodzi o studnie nr S i S5. W załączonej dokumentacji nie zostały przedstawione szczegóły (rysunki) odnośnie wykonania w/w studni.

**Odpowiedź:** Na wysokości projektowanej studni należy wykonać w dnie kanału murek żelbetonowy wylewany gr. 30 cm, na którym należy posadowić płytę żelbetonową z wyrobioną kinetą, na której posadowione zostaną kręgi betonowe o średnicy Ø1600 mm.



***Burmistrz Wyszkowa***

***Grzegorz Nowosielski***